[image: ]		Via Matteotti 33 – 40129 - Bologna

Installazione server HPxxxxxxxxxxx del 15/10/2025

Rete assegnata:

	IP
	
	10.4.84.25…30

	(dal 25 al 30 tutti tuoi)
Subnet mask
	255.255.255.0

	Gateway predefinito
	10.4.84.3

	DNS preferito
	10.4.84.4

	DNS alternativo
	10.4.86.8



Configurazione porte:

ILO tutto chiuso verso l’esterno, sarebbe consigliabile attestarla su una subnet di gestione purtroppo non presente

Ci sono dei problemi di configurazione dello switch per lo spanning tree, le porte vanno di continuo in blocking e poi forwarding
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Ilo porta 12 dello switch dovrebbe essere in switch port mode access
Il server di virtualizzazione alla porta 9 dovrebbe essere in switch port mode trunk
(questa e’ la terminologia cisco…il vostro switch e’ un Edgecore….mai sentito)

Abbiamo creato le seguenti vm :

 
· ILO (gestione server)10.4.84.25	Administrator. / 8CC8CPVD
· SERVER PROXMOX 10.4.84.26 	root		b1ng0b0ng0!
· SERVER WINDOWS 10.4.84.27 	Administrator Z1gh1nz1g0n!
· GESTIONE MINT 10.4.84.28 		dcocilovadmin b1ng0b0ng0!

Server windows 2025 10.4.84.27

Al momento quella che potete utilizzare per installare il vostro gestionale è la “server windows” dove abbiamo abilitato terminal services.
Consiglierei la installazione di un antimalware, se volete posso provvedere io stesso, o, se avete uno standard aziendale fate tranquillamente.
La licenza della VM per ora non e’ stata attivata, ci sono comunque 180 giorni da oggi per farlo, e prima di bruciare la licenza consiglio di verificare che tutto sia a post..

Server proxmox 8.4 10.4.84.26

Questo e’ il virtualizzatore , ha a disposizione 500 gb di dischi ssd e 12tb di dischi sata, nei prossimi giorni scheduleremo un job di backup delle vm che sono nei dischi ssd sui dischi sata


Gestione Mint 10.4.84.28

Questo server minimale con installata la versione mind di linux sarà utilizzato per la gestione remota, e’ configurato in modalità sicura con doppia autenticazione
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