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Architettura server gestione badge
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Il server fisico è installato nella sede di Montemurlo nella sala macchine situata al primo piano, ed è un Dell T150.
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Le configurazioni di rete sono le seguenti:

10.4.86.120     bdg1            # Apparato BADGE-1
10.4.86.121     bdg2            # Apparato BADGE-2
10.4.86.122     bdg3            # Apparato BADGE-3
10.4.86.123     bdg4            # Apparato BADGE-4
10.4.86.124     bdg5            # Apparato BADGE-5
10.4.86.125     bdg6            # Apparato BADGE-6

10.4.86.126     srv-dell        # Server Fisico DELL
10.4.86.127     vm-bagde        # VMWare- Server Virtuale x Gestione BADGE
10.4.86.128     vm-bk-badge     # VMWare- Server Virtuale x Gestione Backup-BADGE
 

SUBNETMASK   : 255.255.255.0
GATEWAY      : 10.4.86.3
DNS1         : 10.4.86.8
DNS2         : 10.4.84.4
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Il server fisico utilizza come sistema operativo Vmware 7.0x ed al suo interno di trovano due distinte vm raggiungibili via terminal server dalla rete interna.
Il server fisico è raggiungibile dalla sola rete interna tramite interfaccia web all’indirizzo:
[bookmark: __DdeLink__131_2397122931]10.4.86.126     srv-dell        # Server Fisico DELL
La scheda rack di gestione e’ raggiungibile via interfaccia web all’indirizzo:
10.4.86.129     srv-rack        # Server Fisico DELL scheda rack
Le password di amministratore sono consegnate separatamente, tramite l’interfaccia web sono raggiungibili anche i desktop delle vm installate.
Il server fisico inoltre dispone di una altra scheda di rete per il management (Drac) che può essere utile connettere in rete, cosa che verrà verificata alla fine delle attività.

[image: ]
In rosso ethernet 1 da connettere alla rete interna
In blu scheda Drac da connettere opzionalmente
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10.4.86.127     vm-badge        # VMWare- Server Virtuale x Gestione BADGE
10.4.86.128     vm-bk-badge     # VMWare- Server Virtuale x Gestione Backup-BADGE
Le password di amministratore sono consegnate separatamente, la password della scheda rack si trova stampata sull’adesivo nel retro del server
Inoltre la VM di gestione dei backup e della piattaforma è raggiungibile via internet tramite il servizio zoho-assist dalla c-consulting per operazioni di manutenzione e monitoraggio.
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il server Badge
Il server badge e’ raggiungibile via terminal services dalla SOLA rete interna di Millefili, puo’ essere necessario avere un altro ip per configurare il pc di chi amministrera’ il software per i badge, in alternativa puo’ essere temporaneamente scollegare la scheda rack e utilizzare il suo ip (vedasi figura del retro del server...freccia blu)
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Il backup si basa sul software iperiusbackup (www.iperiusbackup.net) che permette di eseguire il backup completo di una vm senza doverla fermare, i files di backup al momento sono salvati sui dischi in raid del sistema, ma possono essere trasferiti via rete anche su dischi remoti per avere una sicurezza ulteriore.
In caso di disastro i files del backup possono essere recuperati e ricreare la piattaforma su un nuovo hardware.
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Le licenze fornite sono le seguenti:
2 licenze windows 10 pro
1 licenza hyperiusbackup Advanced


Password

Vmware		 root – xc77,,mk
Badge 		millefili@millefili.it  gianni!righetti pin 05535
Backup 		imillefili@millefili.it  gianni!righetti pin 4683
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